主页面功能

工厂固件，终端型号选择：

选择型号后，进入主页面：

【设置】点击后，跳转至wifi设置页面

【更多】清除测试记录和清除日志功能

【测试项统计】绿色，通过数量；红色，失败数量；灰色，未测数量

【自动测试开关】自动测试必测项中未通过的项（失败、未测）

【必测项】硬件必测模块，蓝色背景

【选测项】硬件选测模块，浅蓝色背景

【SN后续处理】软件处理项，浅绿色背景

模块功能

【OTG】

测试原理：往U盘中写入一个test文件，然后将该文件读取出来，MD5比对是否一致

测试方法：使用OTG转接头，将U盘插入USB口

判定方法：自动判定

其他说明：无

【TF PSAM SIM】

【TF】子测试项

测试原理：往TF卡中写入一个test文件，然后将该文件读取出来，MD5比对是否一致

测试方法：将TF卡插入TF卡槽

判定方法：自动判定

其他说明：无

【PSAM】子测试项

测试原理：检查是否能读取PSAM卡的ATR值

测试方法：将PSAM卡插入PSAM卡槽

判定方法：自动判定

其他说明：无

【SIM】子测试项

测试原理：Data在服务区，信号取样6次，显示平均值，>3认为通过（信号最大值=4）

测试方法：将SIM卡插入SIM卡槽

判定方法：自动判定

其他说明：QD4、QD5、Q3W无该测试项

【触屏】

测试原理：通过触摸操作，检查TP是否完好，是否跳屏

测试方法：触摸预设的点

判定方法：自动判定

其他说明：无

【LCD】

测试原理：通过显示不同颜色的图片，来检查屏幕是否有坏点，漏光

测试方法：点击屏幕，切换图片

判定方法：人工判定

其他说明：无

【声音 MIC】

测试原理：播放一段音频，同时进行录制，然后播放出来

测试方法：检查是否有两段声音，检查音量（>50分贝）音质（无杂音）

判定方法：人工判定

其他说明：无

【IC MSR】

【IC】子测试项

测试原理：检查能否读取IC卡的ATR值，并监测插拔卡动作

测试方法：分别使用银行卡和测试白卡，将IC芯片插入IC卡槽，读到ATR值2s后拔出

判定方法：自动判定

其他说明：K2选测

【MSR】子测试项

测试原理：检测能否读取到磁条卡3个磁道的数据

测试方法：将磁条卡沿着磁条卡槽，刷3次（包含正反向）

判定方法：自动判定

其他说明：K2选测

【非接卡】

测试原理：获取到CardID并发送Apdu指令，能读到CardID和Apdu返回值

测试方法：将非接卡放置于非接读卡器上方（0cm、4cm），分别使用Type A卡和Type B卡在0cm、4cm距离各测试一轮

判定方法：自动判定

其他说明：无

【按键】

测试原理：通过按键测试，来检测物理按键是否正常

测试方法：按照页面提示，每个按键至少按2次

判定方法：自动判定

其他说明：不同型号的终端，按键位置和数量有区别

【打印机】

测试原理：通过打印一页数据，来检测打印机是否正常

测试方法：检测打印的数据是否清晰，测试完后将打印纸放到打印仓里，作为测试凭据

判定方法：人工判定

其他说明：QD5、Q3A7、Q3W选测

【摄像头】

【变焦】子测试项

测试原理：检查解析能力，并检查是否能变焦

测试方法：扫描定制二维码（变焦测试专用）

判定方法：自动判定

其他说明：无

【定焦】、【zebra】子测试项

测试原理：5cm、15cm、20cm距离，检查摄像头的解析度

测试方法：扫描3种定制二维码（5cm、15cm、20cm）

判定方法：自动判定

其他说明：Q1v2有该测试项，并且二选一；Q3A7平台可能有定焦测试项

【LED】

测试原理：依次闪烁4色LED灯

测试方法：检查4色LED灯是否正常显示

判定方法：人工判定

其他说明：无

【充电 以太网】

【充电】子测试项

测试原理：检查能否充电，并检查电压是否正常

测试方法：终端插上电源线

判定方法：自动判定

其他说明：无

【以太网】子测试项

测试原理：检查以太网mac地址，以及网络是否畅通

测试方法：连接以太网模块，并且插上可以连外网的网线

判定方法：自动判定

其他说明：QD4、QD5、QD6有该测试项

【蓝牙 NV】

【蓝牙】子测试项

测试原理：通过蓝牙搜寻设备，检测蓝牙是否可用

测试方法：保持周边有开放蓝牙设备

判定方法：自动判定

其他说明：无

【NV】子测试项

测试原理：检查系统是否有预设的NV值，如果没有,检查开机10分钟内modem重启次数（<2）

测试方法：无

判定方法：自动判定

其他说明：优思主板平台有该测试项

【WIFI】

测试原理：检测wifi网络是否通畅

测试方法：手动连上一个外网热点

判定方法：自动判定

其他说明：无

【指纹】

测试原理：通过物理按压指纹，获取指纹信息

测试方法：根据提示，按压手指

判定方法：自动判定

其他说明：选测项

【国密】

测试原理：调用国密硬件接口，检查是否存在

测试方法：无

判定方法：自动判定

其他说明：选测项

【税控 新大陆】

【税控】子测试项

测试原理：给税控上电，发送串口指令，检查收到的返回值

测试方法：插上税控测试治具

判定方法：自动判定

其他说明：选测项

【新大陆】子测试项

测试原理：5cm、15cm、20cm距离，检查摄像头的解析度

测试方法：扫描3种定制二维码（5cm、15cm、20cm）

判定方法：自动判定

其他说明：选测项

【安全模块】

测试原理：检查安全模块版本号，检查是否使能

测试方法：如果未使能，手动使能

判定方法：自动判定

其他说明：K2无需使能

【获取SN】

测试原理：向TMS请求SN、IMEI、MEID等，并写入终端

测试方法：扫描正确的工单二维码

判定方法：自动判定

其他说明：需配合TMS平台使用

【注册】

测试原理：检测终端是否注册上TMS平台

测试方法：无

判定方法：自动判定

其他说明：无

【MAC 证书】

【MAC】子测试项

测试原理：检测终端里的IMEI、MEID、WIFI MAC、BT MAC、Battery SN是否有重复

测试方法：无

判定方法：自动判定；

其他说明：IMEI、MEID是全局检查，其他批次检查

【证书】子测试项

测试原理：检查Agent、PinPad公钥证书是否存在

测试方法：无

判定方法：自动判定

其他说明：无